|  |  |
| --- | --- |
| 1. Снять крышку воздушного фильтра с компрессора | Замена фильтра-1 |
| 2. Заменить старый воздушный фильтр, удалив стары с помощью зубочистки или пинцета, на новый | Замена фильтра-2 |
| 3. Установить крышку воздушного фильтра на прежнее место. | Замена фильтра-3 |